竞争性比选文件

# 项目名称：重庆东城公交二分公司运行高速公路的公交客车智能安全带采购安装项目

## 采购人：重庆东城公交二分公司

2022年2月16日

**目 录**

[第一章 竞争性比选邀请书](#_bookmark0)**.**

### [第二章 供应商须知.](#_bookmark1)

#### [1. 概述.](#_bookmark1)

[２. 响应文件的递交.](#_bookmark2)

[第三章 技术部分](#_bookmark1)**[.](#_bookmark1)**

1.[智能安全带应当符合的技术条件.](#_bookmark1)

[2. 项目基本情况.](#_bookmark1)

[第四章 商务部分](#_bookmark3)**[.](#_bookmark3)**

[1．完成时间.](#_bookmark4)

2．质保要求.

3．保证金等.

[第五章 响应文件](#_bookmark3)**[.](#_bookmark3)**

[1．价格部分.](#_bookmark4)

2．技术部分.

3．资格条件.

**第一章 竞争性比选邀请书**

致： 厦门金龙联合汽车工业有限公司 ：

本比选项目重庆东城公交二分公司运行高速公路的公交客车智能安全带采购安装项目，比选人：重庆东城公共交通有限公司二分公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开竞争性比选，特邀请贵单位参与比选。

1. [项目](http://www.5ucom.com/downqy/List_628.shtml)名称：重庆东城公交二分公司运行高速公路的公交客车智能安全带采购安装项目
2. 比选文件的获取（获取时间、方式）

由招标人发给被邀请投标单位。

3、 响应文件提交截止时间： 2022 年 2月 22日上午 10：00 点（北京时间）之前递交技术及报价文件到 重庆东城公交二分公司，逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。

4、 比选时间：暂定 2022 年 2 月 22日上午 10：00 点（北京时间）（如有变化时间顺延）。比选确切时间等候通知。

5、 确定原则：根据技术方案、价格、交货期、付款条件、质保及服务承诺等。

6、 验收标准：按文中要求，如果在实施过程中，上级部门出台新的关于智能安全带安装改造标准和技术要求，按新标准和要求进行验收。

7、 凡对本次比选提出询问，请与重庆东城公交二分公司联系。

联系人：张黎

联系电话：（023）15023765506

#### **第二章 供应商须知**

1概述

1.1竞争性比选项目

运行高速公路的公交客车智能安全带采购安装项目，该项目为交钥匙工程，含设计、制作、检验、初验收、包装、运输、缺货、安装、调试、试运行等达到招标人使用要求的所有费用（含各种税金及保险）。

1.2比选资格

比选供应商是指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织，以下简称供应商。合格的供应商应具有以下条件：

1.2.1具有独立承担民事责任的能力。

1.2.2营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本等，并在有效期内；经营范围具备所投产品的生产或销售资质；法定代表人证明书和法人授权委托书（仅在法定代表人授权时出示）及法定代表人或其授权委托人的身份证原件，以上资料复印件（须加盖单位公章）。

1.2.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.2.4具有履行合同所必须的人员和专业技术能力，安装人员具有国家认定的职业技工证书。

1.2.5必须具有良好的安装和售后服务保证措施、整个安装系统提供可靠及连续服务、技术支持的能力。

1.2.6所有产品须达到竞争性比选文件要求的技术条件，符合国家产品质量标准、安全标准。

1.2.7安装地点为我司指定地点。

1.2.8供应商一旦中标，应按照竞争性比选文件规定，在 7 日内与采购人签订合同，不得以任何形式转包，否则均视为违约。

1.2.9投标人应是客车生产厂家或厂家维修服务站。

#### ２. 响应文件的递交

2.1响应文件的份数、密封和标记

响应文件应一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，副本内容应与正本一致，如不一致以正本为准。供应商应将响应文件密封，并注明项目名称、 供应商名称、“正本”“副本”字样，封口处加盖公司公章。

2.2响应文件接收截止日期

采购人收到响应文件的时间不迟于邀请书中规定的截止时间。在规定的截止日期后收到的任何响应文件，采购人将拒收。

2.3响应文件的修改和撤回

2.4供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的递交响应文件截止时间前书面通知采购人这种修改或撤回，在响应文件递交截止日期后，不得再修改或者撤回。

2.5供应商的修改书或撤回通知书应按竞争性比文件的规定编制、密封、标记和发送。

#### **第三章 技术部分**

一、智能安全带应当符合下列技术条件

1.JT/T 1094《营运客车安全技术条件》

2.GB/T 24551《汽车安全带提醒装置》

3.GB 14166《机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和 ISOFIX儿童约束系统》

4.GB 4094《汽车操纵件、指示器及信号装置的标志》

5.GB 14167《汽车安全带固定点，ISOFIX 固定点系统及上拉带固定点》

6.《重庆市道路运输事务中心关于开展智能安全带安装改造工作的通知》（渝道运发[2021]194 号）

二、项目基本情况

1.根据《重庆市道路运输事务中心关于开展智能安全带安装改造工作的通知》（渝道运发[2021]194 号）要求进行运行高速公路的班线客运车辆、公交车辆智能安全带安装改造工作。

2.我司智能安全带改造范围为：2015 年 8月 以来至 2021 年 12 月 31日注册上户运行高速公路的公交客运车辆，共90辆，共3710座（见附表 1）。

#### 附表 1：重庆东城公交二分公司智能安全带采购安装数量一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 总车辆数 | 总座位数 |
| 1 | 巴南经营部 | 49 | 1758 |
| 2 | 龙盛经营部 | 41 | 1952 |
| 合计 |  | 90 | 3710 |

（注：车辆数、座位数以实际安装数量为准）

#### **第四章 商务部分**

一、安装完成时间

所有车辆在 2022 年 3 月 31日前完成安装改造，具体安装进度按照各经营部拟定的计划进度为准。

1. 质保要求:

质保期五年，质保起始时间自安装完毕之日起计算。

三、保证金

运行高速公路的班线客车智能安全带采购项目的履约保证金为￥50000 元（大写：伍万元整）。中标供应商在中标后签订采购合同前应缴纳履约保证金，于合同条款履行完毕后以银行转账方式无息退还至乙方指定账户。

四、保价原则

供应商需在响应文件中写明执行保价原则，一旦中标，半年内在重庆范围内销售给其他单位的同类产品若低于本次中标价，需向重庆东城二分公司退回价格差额。

五、付款方式

1.设备安装调试完成并验收检验合格后 1 个月内支付至合同总价的 95%。

2.余下 5%合同总价质量保证金在质保期结束后 1月内无息返还。

六、评标办法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 评审内容 | | 评审标准 |
| 综 合  性 能  (5分) | 3分 | 招标文件的响应程度，符合程度性 | | 投标人符合招标文件的响应程度，符合程度性，得3分。 |
| 2分 | 投标人属性（客车生产厂家、客车生产厂家维修服务站） | | 投标人属性为客车生产厂家，得2分；投标人属性为客车生产厂家维修服务站（须提供证明材料），得1分； |
| 产 品  质 量  (5分) | 5分 | 投标产品质量检测报告 | | 提供投标产品质量检测报告，得5分；未提供，得0分 |
| 服 务  承 诺  (25分) | 5分 | 投标产品服务保证 | （5分）能否按安装计划要求，按时保质、保量完成安全带安装 | 能在规定计划日期内完成，得5分；无法按计划完成，得0分。 |
| 10分 | 投标产品质量赔偿 | （7分）产品在使用质保期限内出现质量问题，是否承担直接损失和其他损失的赔偿 | 接受直接损失赔偿和其他损失赔偿，得7分；接受直接损失赔偿，不接受其他损失赔偿，得2分；不接受直接损失赔偿和其他损失赔偿，得0分 |
| （3分）产品质保期到期后，出现质量问题有无优惠赔付条款 | 有优惠条款，得3分；无优惠赔付条款，得0分 |
| 10分 | 投标产品售后服务保证 | （6分）能否对投标产品进行免费技术指导培训 | 能保证进行1次以上免费指导技术培训，得6分；不能进行免费技术培训，得0分 |
| （4分）能否提供投标产品的相关技术标准和资料 | 能提供，得4分；不能提供，得0分 |
| 价格（60） | 投标产品的报价 | | | 投标产品报价最低的得60分，其余按投标产品中最低报价数值占所投产品报价数值比例折算分数；计算公式：得分=（投标产品中最低报价数值/投标产品报价数值）×60分。投标人报价综合得分以其所报各型号分别得分的平均数为标准计算。 |

#### **第五章 响应文件**

竞争性比选采购单位对响应文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞标文件不可分割的部分。

响应文件组成：响应文件应由以下几部分构成，供应商应能完整地符合技术要求方能参与比选，并不得做任何删减和更改，否则视为失去参与该项目资格。

1. 价格部分

竞争性比选报价表（见附表 2）

二、技术部分

1.运行高速公路的公交客车智能安全带采购安装项目实施方案

2 运行高速公路的公交客车智能安全带采购安装项目质量控制方案3.运行高速公路的公交客车智能安全带采购安装项目售后服务方案

三、资格条件

1.证明报价人资质合格的文件或资料（见附表 3）

2.法定代表人委托书（见附表 4）

3.证明供应商资质合格的文件或资料（见附件 5）

4.其他相关材质证明材料

#### 附件 **2**：竞争性比选报价表(分别注明备件费用和安装费用/台）

|  |  |
| --- | --- |
| 类 型 | 设备报价：含设计、制作、检验、初验收、包装、运输、缺货、安装、调试、试运行等达到招标人使用要求的所有费用和（含各种税金  及保险） |
| 智能安全带（备件费用+安装费用） | 备件费用（每台）：  安装费用（每台）：  共计费用（每台）： |

我方承诺：按竞争性比选文件规定，对此次参与竞争性比选实行保价原则，即我方一旦中标，半年内在重庆范围内销售给其他单位的同类产品若低于此次中标价，需向重庆市万州汽车运输（集团）有限责任公司支付价格差额。

报 价 人： 日 期：

公 章：

#### 附件 **3**：报价人资质合格的文件或资料

报价人应提供如下文件或资料以证明报价人有资格参加报价和一旦其报价被接受有资格履行合同的文件，并作为其报价的一部分。文件包括但不限于以下几项：

1、报价人企业法人营业执照；

2、税务登记证；

3、组织机构代码证；

4、公司情况介绍

#### 附件 **4**：法定代表人授权委托书（参考格式）

本授权书声明： （比选供应商名称）的 （法定代表人姓名、职务）代表本单位授权 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表，就重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司采购 （竞争性比选项目名称和数量）的比选邀请，签署我单位的响应文件以及一切与之有关的其他合法文件。

附法定代表人身份证复印件： 附授权委托人身份证复印件：

特此声明。

法定代表人签字盖章： 被授权人签字盖章：

授权单位名称： （公章）

日期：

#### 附件 **5**：证明比选供应商资质合格的文件或资料

比选供应商应提供如下文件或资料以证明其有资格参加比选和一旦其竞标被接受有资格履行合同的文件，并作为其比选的一部分。文件包括但不限于以下几项：

1、供应商企业法人营业执照；

2、税务登记证；

3、组织机构代码证；

4、公司情况介绍